Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 23. maija  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 01-8.2/25 |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP

1. **Pasūtītājs** ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese - Duntes 22, Rīga, LV-1005 (turpmāk - Slimnīca).

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 23. maija rīkojumu Nr. 01‑6/72 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs - fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. Finansēšanas avots - Slimnīcas budžeta līdzekļi.
5. **Iepirkuma priekšmets –** anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2.
   1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 6 (sešās) daļās.
6. **CPV kods**: galvenais priekšmets: 50000000-5, papildus priekšmets: 33172000-6.
7. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām, pilnā apjomā un vienā variantā.
8. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena (bez PVN) ir viszemākā.
9. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
   1. **Pakalpojuma izpildes termiņš:**
      1. inženiera ierašanās pie Pasūtītāja darba dienās (8:00-16:00) ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas izsaukuma.
      2. inženiera ierašanās pie Pasūtītāja brīvdienās un svētku dienās - Līdzējiem vienojoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

# Piedāvājumu iesniegšana:

* 1. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi:

Iepirkuma procedūra: **„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP.

Adrese: Duntes iela 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
  2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
  3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 4. jūnija plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005, administratīvā korpusa 2. stāvā, galvenā iepirkumu speciālista palīdzei Liānai Jaunzemei, pretendentam ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu.
   2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
   3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
   5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 11. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
   6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
   7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
   8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
   1. Piedāvājumi tiks atvērti **2018. gada 4. jūnijā, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa 2. stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
   2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
   3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
   4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, Pasūtītājs izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - galvenā iepirkumu speciālista palīdze Liāna Jaunzeme, Duntes iela 22, Rīga, tālr. 67399244, fakss 67392348, e-pasts [Liana.Jaunzeme@tos.lv](mailto:Liana.Jaunzeme@tos.lv) un

par iepirkuma tehnisko specifikāciju – Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas virsmāsa Maija Pavārniece, tālr. 67399420, e-pasts [Maija.Pavarniece@tos.lv](mailto:Maija.Pavarniece@tos.lv)

1. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
   1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
   2. Pasūtītājs **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
      2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
      3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
      4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 15.2.1.-15.2.3. punktu nosacījumi.
   3. 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
2. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
   1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
      1. pretendenta atlases dokumenti;
      2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
   2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
   5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr. 1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. **Pakalpojumā iesaistītā Pretendenta servisa inženiera** sertifikāta kopija par tiesībām veikt Tehniskajās specifikācijās minētos darbus.
3. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 15.2.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 15.2.2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 15.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo brīvā formā saskaņā ar visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (**pielikums Nr. 2**).
2. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr. 3**). Finanšu piedāvājumā jānorāda:
   1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – *euro* (EUR).
   2. piedāvātā Pakalpojuma cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
   3. cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām izmaksām, atlaidēm, kā arī visiem nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, ja tādas ir paredzētas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un preces piegādi.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu un preces piegādi.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai.

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā [www.tos.lv](http://www.tos.lv) attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
   1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr 4).
   2. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 4 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
   1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;
   2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 6 lpp.;
   3. Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 3 lpp.;
   4. Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 6 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr. 1**

Iepirkuma procedūra

**„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope**

**un to rezerves daļu piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: | |  | | |
| **Reģistrācijas Nr.** | | |  | |
| **Amatpersona**: |  | | |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, )*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:** piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,*** reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, un apliecinām, ka:

1. ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
2. ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
3. ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu.
4. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma adrese** |  | | |
| Telefons, fakss,  e-pasta adrese: | | |  | |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: | |  | |

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr. 2**

Iepirkuma procedūras

**„ Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope**

**un to rezerves daļu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP

**Tehniskā specifikācija**

**PROFILAKTISKĀS APKOPES**

1. **Profilaktiskās apkopes veic sertificēts inženieris.**
2. **Apkopes ietver:**
   1. ražotāja noteiktās profilaktiskās apkopes, kalibrēšanas, pārbaudes un ar tām saistītos izdevumus: inženiera darbs, transporta izdevumi, ražotāja noteiktie remonta komplekti;
   2. profilaktiskās apkopes laikā atklāto defektu novēršana, ja nav nepieciešamas papildus detaļas, kas netiek izmantotas profilaktiskās apkopēs laikā.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmeta daļa** | **Iekārtas nosaukums** | **Iekārtu daudzums** |
| **1.** | **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas AVEA (inventāra numurs /sērijas numurs)** | **1 gab.** |
| 1.1. | 13027021/ ADV02108 |  |
| **2.** | **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta pNeuton (transporta ventilators) (inventāra numurs 13027022 /sērijas numurs A1484)** | **1 gab.** |
| **3.** | **Anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance (inventāra numurs /sērijas numurs)** | **6 gab.** |
| 3.1. | 13029030/ ANBH00195 |  |
| 3.2. | 13029028/ ANBH00232 |  |
| 3.3. | 13029033/ ANBL01328 |  |
| 3.4. | 13029029/ ANBH00233 |  |
| 3.5. | 13029036/ ANBL01327 |  |
| 3.6. | 13029034/ ANBL01330 |  |
| **4.** | **Anestēzijas darba stacijas Maquet flow1C20 (inventāras numurs/ sērijas numurs)** | **2 gab.** |
| 4.1. | 13029043/ SN30073  6673562 – ekrāns,  6677200 – ventilators  SN1610 |  |
| 4.2. | 13029044/ SN320389  6673562 – ekrāns,  6677200 – ventilators  SN-4738 |  |
| **5.** | **Anestēzijas darba stacijas Leon plus (inventāra numurs /sērijas numurs)** | **5 gab.** |
| 5.1. | 13029039/ 020001HUL00303965 |  |
| 5.2. | 13029042/ 020001HUL00303969 |  |
| 5.3. | 13029040/ 020001HUL00303966 |  |
| 5.4. | 13029041/ 020010HUL00303968 |  |
| 5.5. | 13029045/ 020010HUL31308024 |  |
| **6.** | **Universāls mākslīgās plaušu ventilēšanas aparāts(inventāra numurs /sērijas numurs)** | **3 gab.** |
| 6.1. | Puritan Bennett–840 | 2 gab. |
| 6.1.1. | 13027033/SN 3512130702 – ventilators  SN 1317090772 – ekrāns  SN 3514110158-statīvs |  |
| 6.1.2. | 13027034/SN 3512130660ventilators  SN 13170901715ekrāns  SN 3514110147 |  |
| 6.2. | Covidien Puritan Benett – 980 Universal | 1 gab |
|  | 13027036/SN3561500356 – ekrāns  SN358140013 – ventilators |  |

**Prasības profilaktiskās apkopes veikšanai un maināmās daļas:**

1. **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas AVEA:**
   1. Veicamā apkope:
      1. O2 ievada filtra maiņa;
      2. gaisa ievada filtra maiņa;
      3. gaisa ievada mitruma savācēja filtra maiņa;
      4. O2 sensora maiņa;
      5. kompresora ievada filtra maiņa;
      6. izvada filtra maiņa;
      7. izelpas vārsta diafragmas maiņa;
      8. kļūdu paziņojumu reģistra pārbaude.
   2. Kalibrēšana.
   3. Veiktspējas pārbaude.
2. **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas pNeuton:**
   1. Veicamā apkope:
      1. apskate;
      2. tīrīšana.
   2. Kalibrēšana.
   3. Veiktspējas pārbaude.
3. **Anestēzijas darba stacija Datex-Ohmeda Avance:**
   1. Veicamā apkope:
      1. iztvaikotāja vārstu blīvgredzena maiņa;
      2. iekārtas dzesēšanas ventilatora filtra maiņa;
      3. monitora dzesēšanas ventilatora filtra maiņa;
      4. atmosfēras gaisa elpošanas vārsta maiņa;
      5. atmosfēras gaisa elpošanas vārsta blīvgredzena maiņa.
   2. Kalibrēšana.
   3. Veiktspējas pārbaude.
4. **Anestēzijas darba stacijas Maquet flow1C20** 
   1. Priekšdarbi
      1. Vispārējā pārbaude,vizuālā pārbaude;
      2. Iekšējo funkciju pārbaude
   2. Detaļu tīrīšana
      1. EVAC sistēmas tīrīšana
   3. Detaļu nomaiņa
      1. Nomainīt FLOW-i 24 mēnešu apkopes komplektu;
      2. Nomainīt FLOW-i kasetes 24 mēnešu apkopes komplektu;
      3. Nomainīt FLOW-i apkopes komplektu rezerves gāzu sistēmai
   4. Parbaudes veikšana
      1. Pārbaudīt ārējos kabeļus;
      2. Pārbaudīt izelpas izvadu;
      3. Pārbaudīt iekšējos kabeļus;
      4. Pārbaudīt reflektora gāzes selektoru;
      5. Parbaudīt iekšējo cauruļu,savienojumus un noplūdes;
      6. Parbaudīt vadības gāzu sistēmu;
      7. Pārbaudīt ventilator;
      8. Pārbaudīt kontroles paneli;
      9. Pārbaudīt/iestatīt barometru;
      10. Pārbaudīt gāzu analīzes sistēmu;
      11. AFGO noplūžu pārbaude;
      12. Pārbaudīt /iztīrīt tīrā gaisa pievades filtru;
      13. Pārbaudīt iztvaikotāja sistēmu;
      14. Pārbaudīt Ārkārtas ventilēšanas sistēmu;
      15. Pārbaudīt atvilkņu mehānismu;
      16. Pārbaudīt katru iztvaikotāju;
      17. Pārbaudīt rezerves gāzu padevi;
      18. Pārbaudīt ārējo O2 un atsūkšanas moduli;
   5. Drošības pārbaude
      1. Veikt elektrodrošības pārbaudi un marķējumu,drošinātāju pārbaudi
   6. Apkopes gala parbaudes
      1. Preventīvas apkopes beigu funkcionālā pārbaude
   7. Papildus darbi
      1. Nomainīt iekšējo rezerves bateriju, reizi 3 gados;
      2. Nomainīt iekšējas atmiņas bateriju, reizi 5 gados.
5. **Anestēzijas darba stacija Leon plus:**
   1. Veicamā apkope.
      1. Iekšējā moduļa apkope:
         1. ventilatora filtrs;
         2. iztvaikotāja vārstu blīvgredzena maiņa;
         3. ūdens savācējtrauka blīvgredzena maiņa;
         4. spiediena līnijas baktericīdais filtra maiņa;
         5. spiediena reduktoru blīvgredzena maiņa;
         6. spiediena reduktora blīvgredzenu maiņa;
         7. baterijas maiņa;
         8. iekšējā O2 sensora maiņa.
      2. Dokstacijas apkope:
         1. svaigas gāzes blīvgredzena maiņa;
         2. gāzes padeves blīvgredzena maiņa;
         3. plato vārsta blīvgredzena maiņa;
         4. mazā savienojuma blīvgredzena maiņa;
         5. lielā savienojuma blīvgredzena maiņa;
         6. atsūkšanas trauka blīvgredzenu maiņa.
      3. Pacienta moduļa apkope:
         1. regulēšanas vārsta blīvgredzena maiņa;
         2. drošības vārsta blīvgredzena maiņa;
         3. plūsmas sensora blīvgredzena maiņa;
         4. ārējais regulēšanas blīvgredzena maiņa;
         5. ārējais regulēšanas vārsta PTEF blīvgredzena maiņa;
         6. regulēšanas vārsta blīvējošais blīvgredzena maiņa;
         7. PEEP vārsta savienojuma blīvgredzena maiņa;
         8. drošības vārsta membrānas maiņa;
         9. PEEP vārsta membrānas maiņa;
         10. slīdvārsta lielā blīvgredzena maiņa;
         11. slīdvārsta mazā blīvgredzena maiņa;
         12. vāka/slīdvārsta blīvgredzena maiņa;
         13. kontroles lodziņu blīvgredzena maiņa;
         14. ieelpas/izelpas kontroles vārstu blīvgredzena maiņa;
         15. APL vārsta O-gredzens blīvgredzena maiņa;
         16. ieelpas/izelpas vārsta diafragmas blīvgredzena maiņa;
         17. absorbenta trauka ārējais blīvgredzena maiņa;
         18. absorbenta trauka iekšējās blīves maiņa;
         19. absorbenta trauka blīves.
   2. Kalibrēšana.
   3. Veiktspējas pārbaude.
6. **Universāli mākslīgās plaušu ventilēšanas aparāti**

Profilaktisko apkopes darbu apjoms:

| **Nr. p.k** | **Nosaukums** | **Apkopju skaits gadā** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ventilatora sistēmas bloka pārbaude | 2 |
| 2. | Augstspiediena gaisa un skābekļa sistēmas pārbaude | 2 |
| 3. | Atmosfēras spiediena pārveidotāja pārbaude/kalibrēšana | 2 |
| 4. | Plūsmas sensoru pārbaude/kalibrēšana | 2 |
| 5. | Spiediena sensoru pārbaude/kalibrēšana | 2 |
| 6. | Paplašinātais iekārtas tests EST | 2 |
| 7. | Skābekļa sensora kalibrēšana/ nomaiņa | 2 |
| 8. | Izelpas/ ieelpas filtra pārbaude/nomaiņa | 2 |
| 9. | Trauksmju un indikācijas sistēmas pārbaude | 2 |
| 10. | Ventilatora akumulatoru baterijas pārbaude | 2 |

Regulāri nomaināmo rezerves daļu saraksts

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezerves daļa** | **Maiņas biežums, daudzums** |
| 4-074600-00 Ieelpas filtrs sterilizējams | 12 mēneši, 3 gab. |
| 4-070305-00 Izelpas filtrs sterilizējams | 12 mēneši, 3 gab. |
| OOM-202 Skābekļa sensors | Ja nav iespējama kalibrēšana, 3 gab. |

**PERIODISKI MAINĀMĀS DAĻAS IESPĒJAMIEM REMONTIEM**

* + - 1. Periodiski maināmo daļu nomaiņu veic lietotājs, persona, kura ir sagatavota (apmācīta) un var strādāt ar iekārtu iestādē.
      2. Remontus un bojāto daļu nomaiņu un veic sertificēts inženieris.
      3. Remonti sevī ietver:
  1. iekārtu remontus, kalibrēšanas, pārbaudes un ar tām saistītos izdevumus: inženiera darbs, ceļā pavadītais laiks, nomaināmās detaļas);
  2. remonta laikā atklāto defektu novēršana, ja nav nepieciešamas papildus detaļas.

**Periodiski maināmās daļas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iekārtas nosaukums** | **Daudzums**  **12 mēnešiem** |
| **1.** | **Izelpas filtrs savietojams ar MPV iekārtu AVEA** | 5 gab. |
| 1.1. | Vienreiz lietojams |  |
| 1.2. | Ar integrētu mitruma savācēja trauku |  |
| 1.3. | Ievada ārējais diametrs 22 mm |  |
| 1.4. | Ievada iekšējais diametrs 15 mm |  |
| 1.5. | Izvada ārējais diametrs 22 mm |  |
| 1.6. | Plūsmas pretestība ne lielāka par 1 cmH2O pie 60 l/min plūsmas |  |
| 1.7. | Pieļaujamā noplūde ne lielāka par 0.01 l/min pie 140 cmH2O augsta spiediena |  |
| 1.8. | Max diametrs ne lielāks par 9.7cm |  |
| 1.9. | Augstums ne lielāks par 33cm |  |
| 1.10. | Virālā un bakteriālā filtrēšanas efektivitāte ne zemāka par 99.999% |  |
| **2.** | **Pacienta kontūras savietojams ar MPV iekārtu pNeuton** | 6 gab. |
| 2.1. | Vienreiz lietojams |  |
| 2.2. | Garums 180 cm ± 2 cm |  |
| 2.3. | Iekšējais diametrs 22 mm |  |
| **3.** | **Spirometrijas caurulīte savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | 7 gab. |
| 3.1. | Garums ne mazāks par 3m |  |
| **4.** | **Mitruma savācēja trauks savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 gāzu analīzes moduli.** | 24 gab. |
| **4.1** | **Putekļu filtru komplekts savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 absorbenta trauku** | 24 gab. |
| **4.2** | **Līnijas CO2 parauga līnija intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | 50 gab. |
| 4.2.1 | Garums ne mazāks par 2m |  |
| **4.3** | **Mitrumu aizturošs filtrs atsūkšanas līnijai savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 atsūkšanas moduli** | 24 gab. |
| **5.** | **Putekļu filtrs savietojams ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance absorbenta trauku** | 40 gab. |
| **6.** | **Absorbenta trauks savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | 3 gab. |
| 6.1. | Daudzreiz lietojams |  |
| **7.** | **Mitruma savācēja trauks savietojams ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance gāzu analīzes moduli.** | 10 gab. |
| **8.** | **Līnijas CO2 parauga līnijas intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance gāzu analīzes moduli.** | 84 gab. |
| 8.1. | Garums ne mazāks par 2m |  |
| **9.** | **Spirometrijas sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | 7 gab. |
| 9.1. | Daudzreiz lietojams |  |
| **10.** | **Plūsmas sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | 14 gab. |
| 10.1. | Plūsmas sensora maiņa |  |
| 10.2. | Plūsmas sensora kalibrēšana |  |
| **11.** | **Mitruma savācēja trauks gāzu analizatoram savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | 48 gab. |
| **12.** | **Līnijas CO2 parauga līnijas intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | 48 gab. |
| 12.1. | Garums ne mazāks par 2m |  |
| **13.** | **Mitrumu aizturošs filtrs atsūkšanas līnijai savietojama ar anestēzijas darba stacijas Leon plus atsūkšanas sistēmu** | 24 gab. |
| 13.1. | Savietojams ar silikona cauruli ar iekšējo diametru 8 mm |  |
| 13.2. | Filtrēšanas efektivitāte ne zemāka par 99.999% |  |
| 13.3. | Max darba spiediens 20 psi |  |
| 13.4. | Max darba temperatūra 60ºC |  |

**Remonti un bojāto daļu nomaiņa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Iekārtas nosaukums** | **Daudzums**  **12mēnešiem** |
| **1.** | **Skābekļa sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance un Datex-Ohmeda Excel** | 9 gab. |
| 1.1. | Skābekļa sensora maiņa |  |
| 1.2. | Skābekļa sensora kalibrēšana |  |
| **2.** | **Baterija savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | 14 gab. |
| **3.** | **Baterija savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Excel** | 2 gab. |
| **4.** | **Ārējais skābekļa plūsmas regulators iebūvējams un savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | 2 gab. |
| 4.1. | Regulējamās plūsmas diapazons no 0 līdz 15 L/min |  |
| 4.2. | Plūsmas regulatora nomainīšana. |  |
| 4.3. | Plūsmas regulatora pārbaudīšana |  |
| **5.** | **APL vārsts savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | 2 gab. |
| 5.1. | Spiediena regulēšanas diapazons no spontānā līdz 90 cm H2O |  |
| 5.2. | APL vārsta nomainīšana |  |
| 5.3. | APL vārsta pārbaude |  |
| **6.** | **Anestēzijas darba staciju Leon plus programmatūras atjaunošana.** | 4 gab. |
| 6.1. | Spiediena sensora kalibrēšana |  |
| 6.2. | Skābekļa sensora kalibrēšana |  |
| 6.3. | Anestēzijas darba stacijas Leon plus pārbaude darba uzsākšanai |  |
| **7.** | **Pacienta kasetes membrāna savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | 6 gab. |
| 7.2 | Membrānas nomaiņa |  |
| 7.3 | Membrānas pārbaude |  |
| **8.** | **Baterija savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | 1 gab. |

**Pielikums Nr. 3**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde**”

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP

**Finanšu piedāvājuma forma**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekš. daļa** | **Iekārta/iekārtas daļa** | **Vienību skaits** | **Vienas vienības cena bez PVN** | **Vienas vienības cena ar PVN** | **Kopējā summa EUR bez PVN** | **Kopējā summa EUR ar PVN** |
| **1.** | **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas AVEA** | **1** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Izelpas filtrs savietojams ar MPV iekārtu AVEA** | **5** |  |  |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN** | | | | |  |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN 21%** | | | | | |  |
| **2.** | **Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta pNeuton (transporta ventilators)** | **1** |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Pacienta kontūrs savietojams ar MPV iekārtu pNeuton** | **6** |  |  |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN** | | | | |  |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN 21%** | | | | | |  |
| **3.** | **Anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance** | **6** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Spirometrijas caurulīte savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **7** |  |  |  |  |
| **3.2.** | **Gāzu analizatora izplūdes līnija savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **7** |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Putekļu filtrs savietojams ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance absorbenta trauku** | **40** |  |  |  |  |
| **3.4.** | **Absorbenta trauks savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **3** |  |  |  |  |
| **3.5.** | **Mitruma savācēja trauks savietojams ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance gāzu analīzes moduli,** | **10** |  |  |  |  |
| **3.6.** | **Līnijas CO2 parauga līnijas intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba stacijas Datex-Ohmeda Avance gāzu analīzes moduli,** | **84** |  |  |  |  |
| **3.7.** | **Spirometrijas sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **7** |  |  |  |  |
| **3.8.** | **Plūsmas sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **14** |  |  |  |  |
| **3.9.** | **Skābekļa sensors savietojams ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **5** |  |  |  |  |
| **3.10.** | **Baterija savietojama ar anestēzijas darba staciju Datex-Ohmeda Avance** | **14** |  |  |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN** | | | | |  |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN 21%** | | | | | |  |
| **4.** | **Anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20** | **2** |  |  |  |  |
| **4.1.** | **Mitruma savācēja trauks savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 gāzu analīzes moduli.** | **24** |  |  |  |  |
| **4.2.** | **Putekļu filtru komplekts savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 absorbenta trauku** | **24** |  |  |  |  |
| **4.3** | **Līnijas CO2 parauga līnija intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | **50** |  |  |  |  |
| **4.4** | **Mitrumu aizturošs filtrs atsūkšanas līnijai savietojams ar anestēzijas darba stacijas Maquet Flow-i C20 atsūkšanas moduli** | **24** |  |  |  |  |
| **4.5** | **Pacienta kasetes membrāna savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | **6** |  |  |  |  |
| **4.6** | **Baterija savietojama ar anestēzijas darba staciju Maquet Flow-i C20** | **1** |  |  |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN** | | | | |  |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN 21%** | | | | | |  |
| **5.** | **Anestēzijas darba stacijas Leon plus** | **5** |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Mitruma savācēja trauks gāzu analizatoram savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | **48** |  |  |  |  |
| **5.2.** | **Līnijas CO2 parauga līnijas intubētiem pacientiem savietojama ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | **48** |  |  |  |  |
| **5.3.** | **Mitrumu aizturošs filtrs atsūkšanas līnijai savietojama ar anestēzijas darba stacijas Leon plus atsūkšanas sistēmu** | **24** |  |  |  |  |
| **5.4.** | **Ārējais skābekļa plūsmas regulators iebūvējams un savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | **2** |  |  |  |  |
| **5.5.** | **APL vārsts savietojams ar anestēzijas darba staciju Leon plus** | **2** |  |  |  |  |
| **5.6.** | **Anestēzijas darba staciju Leon plus programmatūras atjaunošana** | **4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Universāli mākslīgās plaušu ventilēšanas aparāti** | **3** |  |  |  |  |
| **6.1.** | **4-074600-00 Ieelpas filtrs sterilizējams** | **3** |  |  |  |  |
| **6.2.** | **4-070305-00 Izelpas filtrs sterilizējams** | **3** |  |  |  |  |
| **6.3.** | **OOM-202 Skābekļa sensors** | **3** |  |  |  |  |
| **6.4.** | **Profilaktisko apkopes** | **3** |  |  |  |  |
| **Kopējā summa EUR bez PVN** | | | | |  |  |
| **Kopējā summa EUR ar PVN 21%** | | | | | |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

***Finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī elektroniskā formā –CD-R diskā vai citā datu nesējā Excel formātā.***

**Pielikums Nr. 4**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP

###### Līguma projekts

Rīgā, 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese - Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Izpildītājs), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,

*pamatojoties uz iepirkuma procedūras* ***„Anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un to rezerves daļu piegāde”,*** *identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/12MP, rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):*

1. **Līguma priekšmets**
   1. Izpildītājs apņemas veikt anestēzijas darba staciju un mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) profilaktisko apkopi, remontdarbus un periodiski maināmo daļu piegādi iespējamiem remontiem, saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu (pielikums Nr. 1 –“Tehniskais piedāvājums” un pielikums Nr. 2 – “Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, noteikumiem.
   2. Profilaktiskās apkopes pakalpojumi un remonti tiks sniegti 2018. gada \_\_\_. ceturksnī saskaņā ar šī Līguma **Pielikumā Nr. 1** norādīto specifikāciju-tehnisko piedāvājumu.
2. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Kopējā Līguma summa ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikta saskaņā ar šī Līguma finanšu piedāvājuma (pielikums Nr. 2) noteikumiem. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajai likmei.
   2. Līguma summas apmaksa veicama pa daļām ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc servisa darbu akta saņemšanas un rēķina vai preču pavadzīmes saņemšanas.
   3. Līguma summā tiek iekļautas visas ar pakalpojumu un remontu saistītās izmaksas Līguma 1.2. punktā norādītajām Iekārtām, tai skaitā:
      1. visu nepieciešamo iekārtas tehnisko, profilaktisko apkopju un pārbaužu izmaksas;
      2. visu nepieciešamu iekārtu remontu izmaksas;
      3. visas nepieciešamās rezerves daļas un to piegāžu izmaksas;
      4. visu nepieciešamo speciālistu piesaistīšanas izmaksas;
      5. visu nepieciešamo transporta nodrošināšanas izmaksas.
3. **Līgumā lietotie termini**
   1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem un vārdu savienojumiem atbilst šādas nozīmes:
      1. **IEKĀRTAS** - Pielikumā Nr. 1 norādītai Iekārtai tiks sniegti profilaktiskā apkope un remontdarbi;
      2. **IKDIENAS APKOPE**, ko veic lietotājs – tehniskā apkope, ko saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu ikdienā veic Iekārtas lietotājs;
      3. **LIETOTĀJS –** persona, kura ir sagatavota un apmācīta un var strādāt ar iekārtu atbilstošajā iestādē;
      4. **LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA –** Iekārtas lietošanas un darbinieka-lietotāja veicamo pienākumu instrukcija;
      5. **DARBA LAIKS** - darba dienās no 8:00 līdz 16:00, kad Iekārtām saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek sniegta profilaktiskā apkope;
      6. **SERVISA PIETEIKUMS –** Ziņojums Izpildītājam par iekārtas darbības traucējumiem. Ziņojums tiek nodots telefoniski vai e-pasta veidā.
      7. **NETIEŠIE BOJĀJUMI** - jebkuri bojājumi, kuri radušies kā Iekārtas sākotnējā bojājuma pastarpinātas sekas;
      8. **PROFILAKTISKĀ APKOPE** – tehniskā apkope, kas tiek sniegta noteiktos laika intervālos vai atbilstoši noteiktiem priekšrakstiem. Profilaktiskās apkopes mērķis ir Iekārtu bojājumu vai darbības pasliktināšanās varbūtības samazināšana;
      9. **REMONTDARBI** – darbi, kuri tiek veikti gadījumos, kad Iekārta ir sabojājusies, un Izpildītājs par to ir informēts. Remontdarbu mērķis ir tāda Iekārtu stāvokļa atjaunošana, kurā tās var veikt tām paredzētās funkcijas;
      10. **IEKĀRTAS SERVISA ŽURNĀLS** – dokumentu kopums, kas satur visu informāciju par Iekārtu un tās ekspluatāciju. Žurnāls tiek papildināts ar Servisa aktiem, profilaktisko apkopju protokoliem, kā arī citiem ar Iekārtas ekspluatāciju saistītiem dokumentiem un pierakstiem. Žurnālu sagatavo Izpildītājs;
      11. **SERVISA DARBU AKTS –** Izpildītāja sagatavots dokuments 3 eksemplāros, kurā aprakstīti paveiktie darbi. Aktu pēc darba beigām aizpilda un paraksta Izpildītāja inženieris, to paraksta Pasūtītāja pārstāvis, kas pieņem padarīto darbu;
      12. **TRANSPORTS –** transporta pakalpojumi, inženiera ceļā no un uz objektu pavadītais laiks stundās;
      13. **PIELIKUMS –** dokuments vai to kopums, kur atrunāts tieši veicamais (darbu apjoms, maksājumu grafiks, utt.).
4. **Līgumā iekļautie pakalpojumi**
   1. Gadījumā, ja Pasūtītājs vēršas pie Izpildītāja ar lūgumu uzņemties kādu no zemāk minētajām darbībām, visas ar to veikšanu saistītās izmaksas, ieskaitot samaksu par darbu un nomaināmo detaļu izmaksas, Pasūtītājam ir jāapmaksā, saskaņā ar noteikto finanšu piedāvājumu (periodiski maināmās daļas iespējamiem remontiem) (**pielikums Nr. 2**):
      1. Defektu labošana, ieskaitot detaļu nomaiņu, ja to cēlonis ir:
         1. Iekārtas bojājums vai sagraušana, kura radusies dabas stihijas (zemestrīces, vētras, plūdi) un cilvēku radītu katastrofu (ugunsgrēki, sprādzieni, plūdi), sacelšanās, streiku, mītiņu rezultātā, vai atsevišķu personu tiešu vai netiešu darbību rezultātā, kas izraisījuši Iekārtas bojājumus,
         2. Iekārtas nepareiza lietošana vai izmantošana neparedzētam mērķim no Pasūtītāja vai trešās personas puses,
         3. tādu strāvas un/vai ūdens pievadu izmantošana, kuru parametri neatbilst Iekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī Iekārtu ekspluatācija nepiemērotos apkārtējās vides apstākļos,
         4. Iekārtas uzstādīšana vai jebkuri Remontdarbi, ja to veicis Pasūtītāja personāls vai trešā persona, kuri iepriekš rakstiski nav saskaņoti ar Izpildītāju.
      2. Iekārtu radikāla pārveidošana vai to detalizētas pārbaudes, kas saistītas ar daļēju vai pilnīgu Iekārtu demontāžu vai tās daļu pārvietošanu, kas iepriekš rakstiski nav saskaņoti ar Izpildītāju.
      3. Jebkuras Pasūtītāja ieteiktās programmas nodrošinājuma izmaiņas ar mērķi paplašināt Iekārtas tehniskās iespējas.
   2. Līguma 4.1. punktā un tā apakšpunktos minēto pakalpojumu izpilde tiek apliecināta ar Līdzēju parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.
5. **Līguma darbības laiks**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz Līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
6. **Pasūtītāja pienākumi**
   1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Iekārtām apkopi, kuru veic Lietotājs saskaņā ar Lietotāja rokasgrāmatu un Izpildītāja dotajiem norādījumiem, kā arī apieties un strādāt ar Iekārtām akurāti, sargājot tās no bojājumiem, putekļiem un mitruma.
   2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja servisa inženieriem brīvu piekļūšanu Iekārtām un visus Profilaktiskās apkopes, Remontdarbu, kā arī citu Līgumā minēto aktivitāšu veikšanai nepieciešamos apstākļus, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības.
   3. Pasūtītājs apņemas nekavējoties ziņot Izpildītājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas.
   4. Pasūtītājs apņemas nepieļaut, kādas citas, trešās personas darbības veikt Iekārtu Profilaktisko apkopi, kā arī citus darbus, kā rezultāta var ietekmēt iekārtu darbību tādējādi nodrošinot, ka visu Iekārtu Profilaktiskās apkopes un Remontdarbus veic tikai Izpildītājs vai Izpildītāja pilnvarota persona.
   5. Pasūtītājs nodrošina Iekārtas Servisa žurnāla glabāšanu iekārtas tuvumā Izpildītāja inženierim pieejamā vietā. Žurnāla nozaudēšanas gadījumā par papildus samaksu Izpildītājs izgatavo tā kopiju.
   6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt visus maksājumus šī Līguma noteiktā (šajā līgumā noteiktajos termiņos un apjomā) kārtībā un apjomā.
7. **Izpildītāja pienākumi un atbildība**
   1. Izpildītājs apņemas Profilaktiskās apkopes darbus un iekārtas daļu piegādi veikt savlaicīgi un kvalitatīvi:
      1. inženiera ierašanās pie Pasūtītāja darba dienās (8:00-16:00) ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas izsaukuma.
      2. inženiera ierašanās pie Pasūtītāja brīvdienās un svētku dienās - Līdzējiem vienojoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā.
   2. Jebkura Remontdarba veikšana tiek noformēta ar tehniskās apkopes un Iekārtu parametru pārbaudes protokolu un Līdzēju parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.
   3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, bojājumiem, dīkstāvēm, nelaimes gadījumiem vai traumām, kuras radušās Iekārtas dēļ, un kuru pierādīts cēlonis ir Izpildītāja vai tā darbinieka nolaidība. Izpildītājs apņemas atlīdzināt šo bojājumu, dīkstāvju, nelaimes gadījumu un/vai traumu radītos zaudējumus un/vai samaksāt par prasībām, kuras radušās zaudējumu, bojājumu, dīkstāves, nelaimes gadījumu vai traumu rezultātā.
8. **„Force Majeure”**
   1. *Force Majeure* ir spēkā, ja vienlaicīgi pastāv sekojoši apstākļi:
      1. tie ir ārpus Pasūtītāja un Izpildītāja kontroles;
      2. rodas pēc Līguma parakstīšanas;
      3. apdraud Līguma saprātīgu darbību un tā izpildi.

Par ārpus Izpildītāja un/vai Pasūtītāja kontroles esošiem apstākļiem var uzskatīt tikai tādus ārkārtējus apstākļus, kas rodas neatkarīgi no abu Līdzēju labas gribas, un nav radušies tos deklarējošā līdzēja vainas dēļ.

* 1. Force Majeure gadījumā Izpildītājs un/vai Pasūtītājs nebūs atbildīgi par daļēju vai pilnīgu šī Līguma izpildi vai neizpildi šajā Līgumā minētajos termiņos.
  2. Līdzējiem, kas deklarē Force Majeure apstākļus, nekavējoties par šo apstākļu iestāšanos ir jāziņo otram Līdzējam, kā arī, ja tas iespējams konkrētajā situācijā 5 ( piecu) dienu laikā ar ierakstītu sūtījumu (vēstuli) ir jādara tai zināms ( vai jāiesniedz rakstisks paziņojums( tieši) par radušos situāciju.
  3. Līdzējiem šādos apstākļos ir jādara viss iespējamais, lai radušos situāciju vērstu uz labu, un turpmāk būtu iespējami šī Līguma izpilde.
  4. Līdzējiem 10 (desmit) dienu laikā, savstarpēji vienojoties, jāpieņem lēmums par turpmāku šī Līguma izpildi vai neizpildi. Šāda vienošanās Līdzējiem slēdzama rakstveidā.

1. **Līguma pārtraukšana, laušana, grozīšana un papildināšana**
   1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi papildināt un grozīt šo Līgumu. (Visi papildinājumi un grozījumi Līdzējiem slēdzami rakstveidā), tos apstiprinot ar Līdzēju pilnvarotu pārstāvju parakstiem. Jebkuri tiesiski noformēti šī Līguma papildinājumi un grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Līdzējiem ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to savstarpēji vienojoties.
   3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:
      1. Izpildītājs noteiktajos termiņos neveic Pakalpojumu vai veic to nekvalitatīvi;
      2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
      3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Izpildītāja šajā Līgumā noteikto saistību izpildi;
      4. notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
      5. pret Izpildītāju uzsākta maksātnespējas procedūra.
   4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:
      1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
      2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
   5. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto Pakalpojumu un/ vai piegādāto preci līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.
   6. Par līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   7. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
2. **Konfidencialitāte**
   1. Piegādātājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
      1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
      2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Piegādātājam pieejama Līguma izpildes gaitā;
   2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Piegādātāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Piegādātājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju.
   3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejamā informācija.
   4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
   5. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā Līdzēja konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
   6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
3. **Personas datu aizsardzība**
   1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Līdzējs, kurš sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem attiecīgā Līdzēj darbiniekiem.
   2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
   3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem;
   4. Līdzējs apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
   5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
   6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
   7. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otrs Līdzējs nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgā Līdzēja darbiniekiem vai Apakšuzņēmējiem), ko tam uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā gadījumā Līdzējs, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīgs pieprasīt otram Līdzējam nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otra Līdzēja sistēmām.
   8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām Līdzēji nodod atpakaļ no otra Līdzēja saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcina visus šādus datus un iesniedz rakstveida apliecinājumu otram Līdzējam par šā apakšpunkta izpildi.
   9. Līdzēji apliecina, ka:
      1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim;
      2. ka tie sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
      3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
      4. bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas nepieļaus datu nodošanu tālākai apstrādei Apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā minētā piekrišana, nodrošinās, ka Apakšuzņēmējs izpilda visas šajā Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas datiem, un iesniegs ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
      5. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošinās, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda veida dati, kādiem mērķiem;
      6. pēc otra Līdzēja pieprasījuma, ļaus attiecīgajam Līdzējam un uzraugošajām valsts iestādēm iekļūt telpās, kuras attiecīgais Līdzējs izmanto datu apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto apstrādes darbību pārbaudi.
4. **Pārējie nosacījumi**
   1. Līdzēji var grozīt un papildināt Līgumu, tai skaitā, Līguma pielikumus, par to savstarpēji vienojoties. Šādi grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, jāparaksta abiem Līdzējiem un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Līdzēju saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
   2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   3. Visus strīdus un domstarpības, kas Līdzējiem rodas saistībā ar Līguma izpildi, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības savstarpēju pārrunu ceļā Līdzēji nevar atrisināt, strīdu vai domstarpības Līdzēji risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
   5. Izpildītājs nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas.
   6. Līdzēju kontaktpersonas par Līguma izpildi:
      1. No Pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      2. No Izpildītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   7. Juridiskā statusa, juridiskās adreses, kontaktpersonu vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēja pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
   8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_ lpp. Līgums sastāv no līguma teksta uz \_\_ lpp. un pielikuma Nr. 1 uz \_\_ lpp., pielikuma Nr. 2 uz \_\_ lpp., kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
   9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5. **Līdzēju paraksti un juridiskās adreses**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  Reģ. Nr. 40003410729  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  AS „Swedbank”  Konta Nr. LV92HABA0551009437916  Kods: HABALV22  Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | **Izpildītājs:** |
| *valdes priekšsēdētāja:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anita Vaivode  *valdes locekļi:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Inese Rantiņa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Modris Ciems | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)